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AS 325 A | 6.00—-16 9—24 8:22 15:14 65 70
AS330 A | 6.50—16 |11.25—24 8:22 16:14 65 70
6.50—20 [11.25—24 8:21 13:14 65 70
6.50—20 10—28 8:21 13:14 65 70
6.50—20 11—28. 8:21 15:15 65 70
AS 718 A | 6.00—20 832 §:22 19:19 65
6.00—20 10—28 8:22 19:19 65
B18 A "6.00—20 832 8:22 19:19 65
6.00—20 10—28 8:22 19:19 65
A25 A 6.00—20 10—28 8:22 15:17 65
6.00—20 11—28 8:22 16:17 65
6.00—20 9—36 8:22 17:17 65
4K 6.00—20 8—32 8:22 19:19 65
6.00—20 9—32 8:21 19:19 65
6.00—20 10—28 8:22 19:19 65
4L 6.00—20 8—32 8:22 19:19 65
6.00—20 9—32 8:21 19:19 65
6.00—20 10—28 8:22 19 :19 65
4P 6.50—20 11—28 | 11:29 19 :31 120
6.50—20 1182 | 11:27 19 :31 120
6.50—20 936 | 11:27 19:31 120
10—18 11—28 | 11:29 19 :31 120
10—18 1132 | 11:27 19 :31 120
10—20 1132 | 11:29 19:31 120
AS 430/ 6.50—20 10—28 | 11:29 16:17 120
440 A | 6.50—20 11—28 | 11:29 17:17 120
6.50—20 9—42 | 11:28 17:15 120
6.50—20 11-38 | 11:28 17:15 120
6.50—20 1330 [ 11:28 16:15 120
AS 542 A | 6.50—20 13—30 11:28 16:15 120
. 6.50—20 1138 11:28 17:15 120
A45 A 6.50—20 13—30 11:29 17:17 120
6.50—20 11—38 11:29 16:15 120
A 32/ 6.50—20 10—-28 | 11:28 16:17 120
C 40 A | 6.50—20 11—28 | 11:29 17:17 120
6.50—20 9—42 11:28 17:15 120
B4as A 6.50—20 1330 | 11:29 17:11 120
6.50—20 11--38 | 11:29 16:15 120
4N 6.50—20 10—28 | 11:29 14:11 120
6.50—20 11—28 | 11:29 15:117 120
6.50—20 9-36 | 11:29 16:17 120
4R 6.50—20 1330 11:28 15:16 120
6.50—20 138 | 11:28 17:17 120
6.50—20 1128 | 11:28 14:17 120
4S 7.50—20 11-38 | 12:30 19:20 200
7.50—20 13—30 | 12:30 18:20 200
7.50—20 1530 | 12:30 20:20 200
8.00—20 11-38 | 12:30 18:20 200
8.00—20 13—30 | 11:30 19:20 200
8.00—20 15—30 12:30 19:20 200
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